

**ДОРОЖНЫЙ БЛОКИРАТОР «ОКТАГОН»**

**ПАСПОРТ** дорожный блокиратор «ОКТАГОН»



1. Основные сведения об изделии
   1. Изделие «Дорожный блокиратор ОКТАГОН» предназначено для предотвращения несанкционированного доступа на закрытую территорию.
   2. Дорожное препятствие представляет собой цельно металлическую конструкцию. Особенности перевозимого дорожного блокиратора -быстрота развертывания, отсутствие электро питания, установка одним человеком. Для установки НЕ ТРЕБУЕТСЯ; фундамент, бетонирование, дополнительные крепежи к дорожному полотну. По своим функциональным характеристикам дорожный блокиратор ОКТАГОН сопоставим со стационарными дорожными блокираторами. Дорожный блокиратор ОКТАГОН может выступать как самостоятельное средство удержания автомобиля, так и дополнять существующие стационарные против таранные системы. В местах, где невозможно установить стационарные дорожные блокираторы (например отсутствует электричество) устанавливаются перевозимые мобильные блокираторы ОКТАГОН устанавливаются на всю ширину дороги на расстоянии от 1 метра до 1,5 метра относительно друг друга. Антитеррористическое заграждение ОКТАГОН своим зубчатым основанием располагается по направлению возможного "прорыва" препятствия, автомобиль, наезжая на препятствие, поднимает основание дорожного блокиратора и оно упирается в мост или в дно автомобиля, блокируя его дальнейший проезд. Дополнительно между собой заграждения можно соединить цепью. Все изделия имеют светоотражающие полоски
2. Технические характеристики
   1. Высота не менее --------------- 1250 мм
   2. Шестигранное основания -- 800\*800\*800 мм
   3. Толщина листа от ------------- 10 мм
   4. Вес от ------------ 350 кг
   5. Сила удержания более 1 100 000 Дж в антитеррористическом исполнении.
3. Сведения об изготовителе
   1. Изготовитель – ООО НПК «Центурион XXI век».
   2. Адрес: Россия, 196105, г. Санкт-Петербург, пер. Яковлевский, дом 2.
   3. E-mail: info@centurion21.ru. Web: www.centurion21.ru.На предприятии Изготовителя внедрена и действует система менеджмента качества продукции, соответствующая ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (Сертификат соответствия № ST.RU.0001.M0004230).
4. Комплектность
   1. Комплектность изделия – в соответствии со спецификацией (СП) из комплекта КД.
   2. Дорожное заграждение ОКТАГОН – 1 шт.
   3. Цепь – 2 м.
   4. Светоотражающая наклейка 1 шт
   5. Паспорт – 1 шт.
   6. Знак «проезд запрещен» – 1 шт на 3 изделия

Изготовитель сохраняет за собой исключительное право внесения изменений в комплектность и дизайн без ухудшения ТТХ.

1. Свидетельство о приёмке
   1. Изделие «Дорожное препятствие ОКТАГОН» признано годным к эксплуатации.

|  |  |
| --- | --- |
| Модификация изделия: | ОКТАГОН |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата выпуска: |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник ОТК: | |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Личная подпись | М.П. |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Расшифровка подписи |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Число, месяц, год |

1. Гарантии изготовителя

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие дорожного заграждения требованиям КД и ТУ при соблюдении Потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения, установки и монтажа.

6.2 Продукция, вышедшая из строя по вине Изготовителя в течение гарантийного срока эксплуатации, будет отремонтирована бесплатно. В иных случаях Потребителю будет выставлен счёт из расчёта текущих ставок оплаты труда и стоимости расходных материалов.


6.3 Срок эксплуатации изделия НЕ ОГРАНИЧЕН со дня продажи.

6.4 Ограничение гарантийных обязательств на изделия, вышедшие из строя из-за неправильной эксплуатации, транспортирования, хранения, установки, монтажа или несчастного случая.

**7 Порядок установки.**

Расстояние между столбами не более 1,5 метра

Цепь ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАЦЕПИТЬ ЗА СОСЕДНИЙ СТОЛБ



Рекомендованные варианты установки и расстояния между изделиями