

**Дорожный блокиратор**

(СКОРПИОН)

**ПАСПОРТ** Модель СКОРПИОН

1. Основные сведения об изделии
   1. Дорожный блокиратор «СКОРНИОН» предназначен для предотвращения несанкционированного доступа на закрытую территорию.
   2. Блокиратор представляет собой сборную конструкцию состоящую из 4 частей.
2. Технические характеристики
   1. Высота не менее --------------- 1300 мм
   2. Длинна ------------------------ 1700 мм
   3. Ширина ------------------------- 700 мм
   4. Толщина металла ------------------ 8 мм
   5. Время приведения в рабочее состояние (2 человека) до 5 минут
   6. Вес блокиратора --------------- 370 кг
3. Сведения об изготовителе
   1. Изготовитель – ООО НПК«Центурион XXI век».

Адрес: Россия, 196105, г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная, дом 2 литер А.

E-mail: [info@centurion21.ru](mailto:info@centurion21.ru). Web: www.centurion21.ru.

* 1. На предприятии Изготовителя внедрена и действует система менеджмента качества продукции, соответствующая ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (Сертификат соответствия № ST.RU.0001.M0004230).

1. Комплектность
   1. Комплектность изделия – в соответствии со спецификацией (СП) из комплекта КД.
   2. Центральная стойка упор – 1 шт.
   3. Шипы упоры – 2 шт.
   4. Вертикальный рычаг – 2 шт.
   5. Светоотражающие наклейки – 1 шт.
   6. Паспорт – 1 шт.
   7. Изготовитель сохраняет за собой исключительное право внесения изменений в комплектность изделия в связи с особенностями конкретного заказа.
2. Свидетельство о приёмке
   1. Изделие дорожный блокиратор «СКОРПИОН» признано годным к эксплуатации.

|  |  |
| --- | --- |
| Модификация изделия: | СКОРПИОН |

|  |  |
| --- | --- |
| Заводской номер: | б/н |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата выпуска: |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальник ОТК: | |  | | |
|  |  |  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Личная подпись | М.П. |  | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Расшифровка подписи |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Число, месяц, год |

1. Гарантии изготовителя

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие блокиратора требованиям КД и ТУ при соблюдении Потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения, установки и монтажа.

6.2 Продукция, вышедшая из строя по вине Изготовителя в течение гарантийного срока эксплуатации, будет отремонтирована бесплатно. В иных случаях Потребителю будет выставлен счёт из расчёта текущих ставок оплаты труда и стоимости расходных материалов.

6.3 Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев со дня продажи.

6.4 Ограничение гарантийных обязательств на изделия, вышедшие из строя из-за неправильной эксплуатации, транспортирования, хранения, установки, монтажа или несчастного случая.



Защита от автомобилей массой до 40 т двигающихся со скоростью до 80км/ч для установки не требуется наличия электропитания, легко разбирается и монтируется, в разобранном виде перевозится небольшим грузовичком, возможность перекрытия проезда любой длинны

антикорозийная обработка.

**7. Порядок монтажа механического противотараннного упора**

Систему ограждений следует устанавливать группой специалистов в составе из 4 человек.

Монтаж ограждений следует производить по секциям.

Перед началом установки соберите между собой стойку -упор и шип упор и установите конструкцию в предполагаемом месте установки заграждения. Вставьте вертикальный рычаг в стойку упор.

Произвести указанные действия согласно количеству устанавливаемых секций.