

**Дорожный блокиратор**

(СКОРПИОН)

**ПАСПОРТ** Модель СКОРПИОН

1. Основные сведения об изделии
	1. Дорожный блокиратор «СКОРНИОН» предназначен для предотвращения несанкционированного доступа на закрытую территорию.
	2. Блокиратор представляет собой сборную конструкцию состоящую из 4 частей.
2. Технические характеристики
	1. Высота не менее --------------- 1300 мм
	2. Длинна ------------------------ 1700 мм
	3. Ширина ------------------------- 700 мм
	4. Толщина металла ------------------ 8 мм
	5. Время приведения в рабочее состояние (2 человека) до 5 минут
	6. Вес блокиратора --------------- 370 кг
3. Сведения об изготовителе
	1. Изготовитель – ООО НПК«Центурион XXI век».

Адрес: Россия, 196105, г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная, дом 2 литер А.

 E-mail: info@centurion21.ru. Web: www.centurion21.ru.

* 1. На предприятии Изготовителя внедрена и действует система менеджмента качества продукции, соответствующая ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (Сертификат соответствия № ST.RU.0001.M0004230).
1. Комплектность
	1. Комплектность изделия – в соответствии со спецификацией (СП) из комплекта КД.
	2. Центральная стойка упор – 1 шт.
	3. Шипы упоры – 2 шт.
	4. Вертикальный рычаг – 2 шт.
	5. Светоотражающие наклейки – 1 шт.
	6. Паспорт – 1 шт.
	7. Изготовитель сохраняет за собой исключительное право внесения изменений в комплектность изделия в связи с особенностями конкретного заказа.
2. Свидетельство о приёмке
	1. Изделие дорожный блокиратор «СКОРПИОН» признано годным к эксплуатации.

|  |  |
| --- | --- |
| Модификация изделия: | СКОРПИОН |

|  |  |
| --- | --- |
| Заводской номер: | б/н |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата выпуска: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник ОТК: |  |
|  |  |  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Личная подпись | М.П. |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Расшифровка подписи |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Число, месяц, год |

1. Гарантии изготовителя

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие блокиратора требованиям КД и ТУ при соблюдении Потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения, установки и монтажа.

6.2 Продукция, вышедшая из строя по вине Изготовителя в течение гарантийного срока эксплуатации, будет отремонтирована бесплатно. В иных случаях Потребителю будет выставлен счёт из расчёта текущих ставок оплаты труда и стоимости расходных материалов.

6.3 Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев со дня продажи.

6.4 Ограничение гарантийных обязательств на изделия, вышедшие из строя из-за неправильной эксплуатации, транспортирования, хранения, установки, монтажа или несчастного случая.

 

Защита от автомобилей массой до 40 т двигающихся со скоростью до 80км/ч для установки не требуется наличия электропитания, легко разбирается и монтируется, в разобранном виде перевозится небольшим грузовичком, возможность перекрытия проезда любой длинны

антикорозийная обработка.

**7. Порядок монтажа механического противотараннного упора**

Систему ограждений следует устанавливать группой специалистов в составе из 4 человек.

Монтаж ограждений следует производить по секциям.

Перед началом установки соберите между собой стойку -упор и шип упор и установите конструкцию в предполагаемом месте установки заграждения. Вставьте вертикальный рычаг в стойку упор.

Произвести указанные действия согласно количеству устанавливаемых секций.