

**ШЛАГБАУМ РУЧНОЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ**

**ПАСПОРТ** Модель ШР

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию шлагбаума без ухудшения его функциональных характеристик

1. Основные сведения об изделии

Изделие «Шлагбаум ручной механический» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ стрела \_\_\_ метров (шлагбаум) предназначено для предотвращения несанкционированного доступа на закрытую территорию.

Шлагбаум представляет собой стойку к которой крепится стрела Фото 1.

**Стойка своим основанием может крепиться**

А. **В ГРУНТ** – Заливка цементного основания с закладкой шпилек М10



Б. **НА БЕТОНЕ** – Разметка положения крепежных отверстий днища шлагбаума

 На бетонной плите бурим перфоратором отверстия под анкерные болты

 (расклиниваемые) М10 (не входит в комплект).

В. **НА АСФАЛЬТЕ** – бурение перфоратором Ø18 на глубину 200 - 250мм,

 заколачивание кувалдой (6 - 8 кг) 4-х уголков 32 х 32 по краям монтажной пластины

 300 х 250 х 6 (не входит в комплект) с последующей приваркой по месту. Уголки

 длинной 350 – 400 мм заостренные на 30º.

Г. **НА БЕТОННУЮ ПЛИТУ** – за ранее подобрать бетонную плиту весом 60-70 кг.

 Устанавливать так же как в пункте «б».

Д. **НА ВИНТОВУЮ СВАЮ** - винтовая свая диаметром 57мм-86 мм и высотой

 не менее 1200 мм, вкручивается в место установки шлагбаума. Свая и станина

 шлагбаума стягиваются болтами.

2. Технические характеристики

Высота не менее --------------- 900 мм

Длинна стрелы --------------- от 2000 мм до 6000 мм

Вес --------------- до 35 кг

3. Сведения об изготовителе

Изготовитель – ООО «Центурион 21 век».

Адрес: Россия, 191040, г. Санкт-Петербург, Багодатная 2.

 E-mail: info@centurion21.ru. Web: www.centurion21.ru.

На предприятии Изготовителя внедрена и действует система менеджмента качества продукции, соответствующая ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (Сертификат соответствия № ST.RU.0001.M0004230).

4. Комплектность

Комплектность изделия – в соответствии со спецификацией.

Стойка шлагбаума – 1 шт.

Стрела – 1 шт.

Опорная стойка – 1 шт.

Закладные -2 шт (по запросу)

Винтовая свая шлагбаума – 1 шт. ( по запросу)

Паспорт – 1 шт.

Изготовитель сохраняет за собой исключительное право внесения изменений в комплектность изделия в связи с особенностями конкретного заказа.

5. Свидетельство о приёмке

Изделие «Шлагбаум ручной механический распашной» признано годным к эксплуатации.

|  |  |
| --- | --- |
| Модификация изделия: | ШР  |

|  |  |
| --- | --- |
| Заводской номер: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата выпуска: | 24.01.2019 |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник ОТК: |  |
|  |  |  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Личная подпись | М.П. |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Расшифровка подписи |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Число, месяц, год |

6. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие шлагбаума требованиям КД и ТУ при соблюдении Потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения, установки и монтажа.

Продукция, вышедшая из строя по вине Изготовителя в течение гарантийного срока эксплуатации, будет отремонтирована бесплатно. В иных случаях Потребителю будет выставлен счёт из расчёта текущих ставок оплаты труда и стоимости расходных материалов.

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев со дня продажи.

6Ограничение гарантийных обязательств на изделия, вышедшие из строя из-за неправильной эксплуатации, транспортирования, хранения, установки, монтажа или несчастного случая.

 ФОТО 1 ПРИМЕР (ручной шлагбаум с алюминиевой стрелой диметром 100 мм)

